경기도 고시 제2025-28호

경기도 건설공사 품질검사 등 수수료 고시

「경기도 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제6조 및 제13조 제2항, 제3항의 규정에 의하여 경기도건설본부에서 실시하는 품질시험 수수료와 품질관리계획 적절성 및 품질시험계획 이행 확인 시 소요되는 현장 출장경비(수수료)를 다음과 같이 고시합니다.

2025. 1. 23.

경  기  도  지  사

1. 2025년 건설공사 품질시험 수수료: 붙임1

2. 2025년 건설공사 품질시험 출장경비: 붙임2

3. 2025년 품질관리의 적절성 확인 현장 출장경비(수수료)

가. 품질관리계획 적절성 확인:   1,589,330원 [기술사 2인, 고급기술자 1인, 차량운행]

나. 품질시험계획 이행 확인:       341,950원 [고급기술자 1인, 차량운행]

- 현장 출장경비는 출장인원 증․감 또는 차량종류에 따라 변경되지 아니함.

※ 산출기준 등 자세한 사항은 경기도건설본부 도로건설과(031-8008-5840, 5834)로 문의하시기 바랍니다.

붙임1. 2025년 건설공사 품질시험 수수료

종별	시 험 종 목	시험방법	수수료	처리일	비 고
성토용 흙	함수비	KS F 2306	21,000	4	시료 60kg이상
	입도	KS F 2302	251,900	6
	씻기시험	KS F 2309	51,500	4
	밀도	KS F 2308	67,800	4
	액성한계	KS F 2303	72,000	4
	소성한계	KS F 2303	48,700	4
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	398,200	9
	실내다짐	KS F 2312	221,100	4
지반조사 (연약지반등)	함수비	KS F 2306	21,000	4	시료 60kg이상
	입도	KS F 2302	243,400	6
	밀도	KS F 2308	56,600	4
	액성한계	KS F 2303	72,000	4
	소성한계	KS F 2303	48,700	4
	씻기시험	KS F 2309	49,600	4
되메우기 및 구조물 뒷채움	실내다짐	KS F 2312	208,600	4	시료 60kg이상
	현장밀도	KS F 2311	100,900	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	211,600	4	15톤이상 덤프
	입도	KS F 2302	251,900	6
	함수비	KS F 2306	21,000	4
노체	실내다짐	KS F 2312	198,500	4	시료 60kg이상
	함수비	KS F 2306	21,000	4
	현장밀도	KS F 2311	89,100	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	211,600	4	15톤이상 덤프
노상	실내다짐	KS F 2312	197,900	4	시료 60kg이상
	함수비	KS F 2306	21,000	4
	현장밀도	KS F 2311	88,600	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	211,600	4	15톤이상 덤프
동상방지층 및 보조기층	0.08㎜체통과량	KS F 2511	28,100	4	시료 80kg이상
	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	44,500	4
	마모감량	KS F 2508	50,600	4
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	359,100	9
	실내다짐	KS F 2312	193,100	4
	입도	KS F 2502	202,900	4
	함수비	KS F 2306	20,800	4
	현장밀도	KS F 2311	88,600	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	211,600	4	15톤이상 덤프
	모래당량	KS F 2340	82,800	4
입도 조정 기층	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	44,700	4	시료 80kg이상
	안정성	KS F 2507	112,400	12
	마모감량	KS F 2508	47,800	4
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	359,100	9
	실내다짐	KS F 2312	193,100	4
	모래당량	KS F 2340	84,500	4
	입도	KS F 2502	205,000	4
	0.08㎜체통과량	KS F 2511	22,300	4
	함수비	KS F 2306	20,800	4
	현장밀도	KS F 2311	88,600	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	211,600	4	15톤이상 덤프
콘크리트용 골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	47,000	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	49,100	4
	0.08㎜체통과량	KS F 2511	27,400	4
	유기불순물(잔골재)	KS F 2510	26,200	4
	점토덩어리 함유량	KS F 2512	36,000	4
	마모감량(굵은골재)	KS F 2508	47,100	4
	안정성	KS F 2507	118,800	12
	염화물 함유량(잔골재)	KS F 2515	34,100	4
콘크리트용 부순골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	46,600	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	49,100	4
	0.08㎜체통과량	KS F 2511	27,400	4
	입자모양판정실적률	KS F 2527	26,000	4
	마모감량(굵은골재)	KS F 2508	47,100	4
	안정성	KS F 2507	112,700	12
콘크리트용 순환골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	46,600	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	48,300	4
	0.08㎜체통과량	KS F 2511	27,400	4
	입자모양판정실적률	KS F 2527	26,000	4
	마모감량	KS F 2508	47,100	4
	점토덩어리 함유량	KS F 2512	36,000	4
	유기이물질함유량	KS F 2576	121,300	4
	무기이물질함유량	KS F 2576	33,700	4
	안정성	KS F 2507	120,900	12
굳지 아니한 콘크리트 (레미콘포함)	콘크리트배합설계	KS F 4009	1,745,200	50
	슬럼프	KS F 2402	10,100	4
	공기량	KS F 2421	22,400	4
	염화물 함유량	KS F 2515	26,600	4
	공시체제작	KS F 2403	51,700	5
굳은 콘크리트 (레미콘포함)	압축강도	KS F 2405	18,300	5	1조(3개)
	휨강도	KS F 2408	24,600	5	1조(3개)
	코아채취	도로표준시방서	131,600	5
철근 콘크리트용 봉강	인장강도	KS D 3504	33,800	4	(3개) 50cm
	항복강도	KS D 3504	29,200	4
	연신율	KS D 3504	29,200	4
	굽힘성	KS D 3504	16,200	4
	겉모양,치수,단위무게	KS D 3504	6,400	4
	화학성분(P,S)	KS D 3504	34,600	4
철근이음	인장시험	KS B 0802	48,400	4	(3개) 50cm
아스팔트 혼합물용 골재	체가름(굵은골재)	KS F 2502	43,400	4	시료 80kg이상
	절건밀도(굵은골재)	KS F 2503	45,900	4
	흡수율(굵은골재)	KS F 2503	19,600	4
	안정성(굵은골재)	KS F 2507	110,400	12
	마모감량(굵은골재)	KS F 2575	47,300	4
	체가름(잔골재)	KS F 2502	48,700	4	시료 80kg이상
	절건밀도(잔골재)	KS F 2504	44,900	4
	흡수율(잔골재)	KS F 2504	18,300	4
	안정성(잔골재)	KS F 2507	110,400	12
	모래당량(잔골재)	KS F 2340	85,500	4
아스팔트 콘크리트	안정도	KS F 2337	91,400	4
	흐름값	KS F 2337	91,400	4
	공극률	KS F 2364	99,200	4
	포화도	SPS-KAI0002 -F2349-5687	98,700	4	1조(3개)
	간접인장강도	KS F 2398	49,100	5	1조(3개)
플랜트 혼합물	역청함유량	KS F 2354	134,500	4	5kg
	추출체가름	KS F 2502	137,300	4
	마샬안정도	KS F 2337	93,800	4	1조(3개)
혼합물의 포설	밀도	KS F 2353 KS F 2446	138,600	4
	두께	KS F 2367		4
보차도용 콘크리트 인터로킹블록	겉모양 및 치수(보통)	KS F 4419	12,400	4	1조(10개)
	휨강도(보통)	KS F 4419	38,100	5
	흡수율(보통)	KS F 4419	38,300	7
	표면층 두께(보통)	KS F 4419	9,900	5
	겉모양 및 치수(투수)	KS F 4419	12,400	4	1조(8개)
	휨강도(투수)	KS F 4419	38,200	5
	표면층 두께(투수)	KS F 4419	9,900	5
	투수계수(투수)	KS F 4419	89,200	7
보차도 포장용판석	겉모양 및 치수(판석)	KS F 2530-1	12,400	4	1조(3개)
	휨강도(판석)	KS F 2530-1	37,000	5
	흡수율(판석)	KS F 2530-1	36,100	7
콘크리트 경계블록	겉모양 및 치수(경계석)	KS F 4006	12,400	4	1조2개
	휨강도(경계석)	KS F 4006	37,200	5
	흡수율(경계석)	KS F 4006	35,900	7
	표면층 두께	KS F 4006	13,900	5
석재	비중 및 흡수율	KS F 2518	54,300	7	1조(5개)
	압축강도	KS F 2519	31,400	5
호안블록	압축강도	SPS-KCIC0001 -0703	31,400	5	1조(3개) (흡수율 판석)
콘크리트 벽돌	겉모양 및 치수	KS F 4004	23,500	4	1조(10개)
	압축강도	KS F 4004	32,900	5
	흡수율	KS F 4004	61,000	7
점토 벽돌	겉모양 및 치수	KS L 4201	23,500	4	1조(5개)
	압축강도	KS L 4201	45,400	5
	흡수율	KS L 4201	54,900	7
속빈 콘크리트 블록	겉모양 및 치수	KS F 4002	12,400	4	1조(10개)
	압축강도	KS F 4002	28,400	5
	흡수율	KS F 4002	53,700	7
교통안전 시설물	노면표시	반사성능 측정기	169,500	4	10 ㎞ 20개소
	도로 표지판	반사성능 측정기	122,700	4	표지판1개당
	도로 표지병	반사성능 측정기	82,900	4	5개기준
	반사지	반사성능 측정기	83,300	4	1건
	가드레일 수평지지력	수평지지력 시험기	291,200	4	가드레일 1개당

붙임2. 품질시험 현장출장경비

시·군	출장경비	시·군	출장경비	시·군	출장경비	시·군	출장경비
수원시	36,500	안양시	128,000	군포시	136,000	의왕시	122,300
고양시	161,600	평택시	142,400	이천시	154,000	여주시	171,200
용인시	130,300	의정부시	167,900	오산시	126,300	양평군	198,100
성남시	139,100	파주시	175,700	하남시	161,900	동두천시	183,000
부천시	147,600	시흥시	153,800	양주시	168,000	과천시	131,700
안산시	131,700	김포시	161,200	구리시	157,800	가평군	204,800
화성시	126,500	광명시	138,400	안성시	147,000	연천군	203,900
남양주시	155,800	광주시	148,300	포천시	187,400

※ 현장출장 시험시 출장경비는 공사건별로 1회적용, 1일이내 시험불가한 경우 추가 출장경비 발생.

※ 경기도 관외 출장시 수수료 산정 기준에 따라 별도 산정함.