□ 전문기관 검사제도

- 법적 근거 : 조달사업에 관한 법률 제3조의3 및 제7조에 따라 조달물품 검사업무를 위탁수행하고 있습니다.

- 조달청에서 구매 공급하는 조달물품에 대한 검사를 전문검사기관(국가공인검사기관)이 실시하는 제도입니다.

- 조달청에서는 일정자격을 갖춘 기관을 전문검사기관으로 지정하고 전문검사기관은 물품 납품 전에 납품장소 또는 제조공장 등에서 관련 규정에 정한 절차에 따라 납품검사를 실시하여 계약업체는 계약규격에 적합한 물품만을 납품토록 하고 있습니다.

□ 전문기관검사 대상 물품

- 조달청 조달품질원장이 국민의 안전과 관련되거나 품질 불량 시 사회적 비용이 큰 물품 및 다수의 수요기관이 사용하는 상용물품을 대상으로 지정합니다.

□ 조달물품 위탁검사 절차

송신

검사 요청

계약서/납품요구서 수신

(조달청 나라장터)

검사 안내서 작성

검사 요청서 수신

검사 계획서 작성

관능검사/이화학시험

조달업체/수요기관/조달청

검사결과서 송부

송신

송신

□ 경기도건설본부 전문검사기관 지정 현황

- 지정번호 : 제2013-1호(’13. 5. 9)

- 허가권자 : 조달청 품질관리단장

- 대상물품 : 4개 품목(천연골재, 인공골재, 콘크리트 블록, 콘크리트 벽돌)

- 주요업무 : 조달물자 품질관리에 대한 검사업무 위탁 수행

□ 검사 수수료 내역

- 검사수수료

구 분	산 정 기 준	산정 수수료(원)			비 고
기본료	시험·검사 신청서의 접수·검토 인력지원 성적서 교부 등에 소요되는 실비	200,000			최초검사에 한함
인건비	시험․검사활동에 투입된 인력의 인건비 *「엔지니어링산업진흥법」제31조에 따른 엔지니어링사업대가기준의 건설분야 고급기술자의 임금수준을 준용	235,682			2021년 기준 (1일 1인)
출장비	공무원 여비규정 적용 2021년 조달청 유류단가 공지	여비	관내	10,000	․관내 : 수원시 ․관외 : 외지역 ․유류대는 왕복거리 기준
			관외	30,000
		유류대 (㎞당)		100
시험 수수료	2021년도 경기도 건설공사 품질시험 수수료의 20% 할인 적용	시험 종목별 수수료 적용			종목별 세부내역 참조

※ 2021년도 환율 및 유류단가 공지(‘21.1.4.): 저유황경유 1,015원/L (부가세 별도)

- 시험 종목별 수수료 세부내역

(단위: 원)

품 명	시험 종별	번호	시 험 종 목	시험 수수료	20% 할인 적용
천연골재	콘크리트용 골재	1	밀도, 흡수율	41,100	32,880
		2	체가름(입도,조립률)	43,600	34,880
		3	0.08mm체통과량	23,600	18,880
		4	유기불순물(잔골재)	22,100	17,680
		5	점토덩어리 함유량	31,600	25,280
		6	마모감량(굵은골재)	41,600	33,280
		7	안정성	104,800	83,840
		8	염화물 함유량(잔골재)	29,800	23,840
인공골재	콘크리트용 부순골재	1	밀도, 흡수율	40,700	32,560
		2	체가름(입도,조립률)	43,600	34,880
		3	0.08mm체통과량	23,600	18,880
		4	입자모양판정실적률	22,100	17,680
		5	마모감량(굵은골재)	41,600	33,280
		6	안정성	100,400	80,320
콘크리트 블 록	보차도용 콘크리트 인터로킹	1	겉모양 및 치수	10,500	8,400
		2	휨강도	33,800	27,040
		3	흡수율	32,600	26,080
		4	표면층 두께	8,200	6,560
		5	투수계수(투수)	79,800	63,840
	콘크리트 경계블록	1	겉모양 및 치수	10,500	8,400
		2	휨강도	32,900	26,320
		3	흡수율	30,800	24,640
		4	표면층 두께	11,900	9,520
	호안블록	1	겉모양 및 치수	10,500	8,400
		2	압축강도	27,400	21,920
		3	흡수율	30,900	24,720
	속빈콘크리트 블록	1	겉모양 및 치수	10,500	8,400
		2	압축강도	24,800	19,840
		3	흡수율	44,400	35,520
콘크리트 벽 돌	콘크리트 벽돌	1	외관 및 치수	19,800	15,840
		2	압축강도	29,000	23,200
		3	흡수율	50,100	40,080

※ 전문검사기관 이화학시험 수수료 할인(20%) 적용(도로건설과-7327(2013.4.25.))

※ 단, 창업초기기업 시험수수료는 추가 할인(20%) 적용(조달청 납품검사과-3764(2015.8.13.))