□ 전문기관 검사제도

- 법적 근거 : 조달사업에 관한 법률 제3조의3 및 제7조에 따라 조달물품 검사업무를 위탁수행하고 있습니다.

- 조달청에서 구매 공급하는 조달물품에 대한 검사를 전문검사기관(국가공인검사기관)이 실시하는 제도입니다.

- 조달청에서는 일정자격을 갖춘 기관을 전문검사기관으로 지정하고 전문검사기관은 물품 납품 전에 납품장소 또는 제조공장 등에서 관련 규정에 정한 절차에 따라 납품검사를 실시하여 계약업체는 계약규격에 적합한 물품만을 납품토록 하고 있습니다.

□ 전문기관검사 대상 물품

- 조달청 조달품질원장이 국민의 안전과 관련되거나 품질 불량 시 사회적 비용이 큰 물품 및 다수의 수요기관이 사용하는 상용물품을 대상으로 지정합니다.

□ 조달물품 위탁검사 절차

송신

검사 요청

계약서/납품요구서 수신

(조달청 나라장터)

검사 안내서 작성

검사 요청서 수신

검사 계획서 작성

관능검사/이화학시험

조달업체/수요기관/조달청

검사결과서 송부

송신

송신

□ 경기도건설본부 전문검사기관 지정 현황

- 지정번호 : 제2013-1호(’13. 5. 9)

- 허가권자 : 조달청장

- 대상물품 : 4개 품목(천연골재, 인공골재, 콘크리트 블록, 콘크리트 벽돌)

- 주요업무 : 조달물자 품질관리에 대한 검사업무 위탁 수행

□ 검사 수수료 내역

- 검사수수료

구 분	산 정 기 준	산정 수수료(원)			비 고
기본료	인력·지원 등 전문검사 업무 수행을 위한 기본 운영비	200,000			최초검사에 한함
검사업무비	계약구격 검토, 신청서 접수, 검사계획·결과서 작성, 관능검사 및 시료채취, 전산작업, 업체및수요기관 상담 등 검사관련 업무경비 *「엔지니어링산업진흥법」 및 「엔지니어링대가의 기준」에 따른 엔지니어링 기술부문별 고급기술자 평균임금을 적용	308,000 (천원단위 절사)			2025년 기준 (1일 1인)
출장비	검사요청장소 인근 지원에서 검사원칙 공무원 여비규정 적용 2025년 조달청 유류단가 공지	여비	관내	10,000	․관내: 수원시 ․관외: 외지역 ․유류대는 왕복거리 기준
			관외	37,500
		유류대 (㎞당)		120
시험 수수료	2025년도 경기도 건설공사 품질시험 수수료의 20% 할인 적용	시험 종목별 수수료 적용			종목별 세부내역 참조

※ 2025년도 환율 및 유류단가 공지(‘25.1.7.): 경유 1,261원/L (부가세 별도)

- 시험 종목별 수수료 세부내역

(단위: 원)

품 명	시험 종별	번호	시 험 종 목	시험 수수료	20% 할인 적용
천연골재	콘크리트용 골재	1	밀도, 흡수율	47,000	37,600
		2	체가름(입도,조립률)	49,100	39,280
		3	0.08mm체통과량	27,400	21,920
		4	유기불순물(잔골재)	26,200	20,960
		5	점토덩어리 함유량	36,000	28,800
		6	마모감량(굵은골재)	47,100	37,680
		7	안정성	118,800	95,040
		8	염화물 함유량(잔골재)	34,100	27,280
인공골재	콘크리트용 부순골재	1	밀도, 흡수율	46,600	37,280
		2	체가름(입도,조립률)	49,100	39,280
		3	0.08mm체통과량	27,400	21,920
		4	입자모양판정실적률	26,000	20,800
		5	마모감량(굵은골재)	47,100	37,680
		6	안정성	112,700	90,160
콘크리트 블 록	보차도용 콘크리트 인터로킹	1	겉모양 및 치수	12,400	9,920
		2	휨강도	38,100	30,480
		3	흡수율	38,300	30,640
		4	표면층 두께	9,900	7,920
		5	투수계수(투수)	89,200	71,360
	콘크리트 경계블록	1	겉모양 및 치수	12,400	9,920
		2	휨강도	37,200	29,760
		3	흡수율	35,900	28,720
		4	표면층 두께	13,900	11,120
	호안블록	1	겉모양 및 치수	12,400	9,920
		2	압축강도	31,400	25,120
		3	흡수율	36,100	28,880
	속빈콘크리트 블록	1	겉모양 및 치수	12,400	9,920
		2	압축강도	28,400	22,720
		3	흡수율	53,700	42,960
콘크리트 벽 돌	콘크리트 벽돌	1	외관 및 치수	23,500	18,800
		2	압축강도	32,900	26,320
		3	흡수율	61,000	48,800

※ 전문검사기관 이화학시험 수수료 할인(20%) 적용(도로건설과-7327(2013.4.25.))

※ 단, 창업초기기업 시험수수료는 추가 할인(20%) 적용(조달청 납품검사과-3764(2015.8.13.))